[별표 2] 신․재생에너지 공급의무 비율의 산정기준 및 방법 (제48조 관련)

1. 신ㆍ재생에너지 공급의무 비율(%)은 다음의 식으로 산정한다.

신ㆍ재생에너지 공급의무 비율	=	신ㆍ재생에너지 생산량	× 100
		예상 에너지사용량

비고)

(1) 신ㆍ재생에너지 공급의무 비율이란 건축물에서 연간 사용이 예측되는 총에너지량 중 그 일부를 의무적으로 신ㆍ재생에너지설비를 이용하여 생산한 에너지로 공급해야 하는 비율이다.

(2) 신ㆍ재생에너지 생산량이란 신ㆍ재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 의미하며, 신ㆍ재생에너지설비를 이용하여 연간 생산하는 에너지의 양을 보정한 값이다.

(3) 예상 에너지사용량이란 건축물에서 연간 사용이 예측되는 총에너지의 양이다.

＊ 신ㆍ재생에너지 생산량 및 예상 에너지사용량은 법 제12조제2항 및 영 제15조제3항에 의함

2. 예상 에너지사용량은 다음의 식으로 산정한다.

예상 에너지사용량	=	건축 연면적 × 단위 에너지사용량 × 지역계수

비고)

(1) 연면적이란 영 제15조제2항에 따른 연면적을 말한다. 단, 주차장 면적은 연면적에서 제외한다.

(2) 단위 에너지사용량이란 용도별 건축물의 단위면적당 연간 사용이 예측되는 에너지의 양이다.

(3) 지역계수란 지역별 기상조건을 고려한 계수이다.

(4) 단위 에너지사용량 및 지역계수는 다음과 같다.

< 단위 에너지사용량>
구 분		단위에너지사용량 (kWh/㎡ㆍyr)
공공용	교정 및 군사시설	392.07
	방송통신시설	490.18
	업무시설	371.66
문교ㆍ사회용	문화 및 집회시설	412.03
	종교시설	257.49
	의료시설	643.52
	교육연구시설	231.33
	노유자시설	175.58
	수련시설	231.33
	운동시설	235.42
	묘지관련시설	234.99
	관광휴게시설	437.08
	장례식장	234.99
상업용	판매 및 영업시설	408.45
	운수시설	374.47
	업무시설	374.47
	숙박시설	526.55
	위락시설	400.33

<지역계수>
구분	지역 계수
서울	1.00
인천	0.97
경기	0.99
강원 영서	1.00
강원 영동	0.97
대전	1.00
충북	1.00
전북	1.04
충남ㆍ세종	0.99
광주	1.01
대구	1.04
부산	0.93
경남	1.00
울산	0.93
경북	0.98
전남	0.99
제주	0.97

3. 신ㆍ재생에너지 생산량은 다음의 식으로 산정한다.

신ㆍ재생에너지 생산량	=	원별 설치규모 × 단위 에너지생산량 × 원별 보정계수

비고)

(1) 원별 설치규모란 설치계획을 수립한 신ㆍ재생에너지원의 규모를 말한다.

(2) 단위 에너지생산량이란 신ㆍ재생에너지원별 단위 설치규모에서 연간 생산되는 에너지의 양이다.

(3) 원별 보정계수란 신ㆍ재생에너지원별 연간 에너지생산량을 보정하기 위한 계수이다.

(4) 단위 에너지생산량, 원별 보정계수는 센터의 장이 정한다. 다만, 단위 에너지생산량이 현저히 낮은 신ㆍ재생에너지원의 보정계수는 다른 신ㆍ재생에너지원 보정계수의 최대치를 초과할 수 없다.